1. אני מעונינת לעסוק ברמה 5
2. אופן השידור בין שלט למזגן הוא ע"י טכנולוגית קרינת בלוטוס  
   היתרונות שיש לטכנולוגיה הזאת זה שהיא זולה אך היא מוגבלת לטווח קצר לכן היא טובה למזגן מפני שהשלט מזגן עובדים קרוב  
   השלט יש בו משדר ןהמזגן יש בו קולטן   
   כך המשדר בשלט נתפס ע"י המזגן ןהמזגן מקבל ממנו את המידע  
     
   אופן השידור הוא ע"י קולטן- חיישן  
     
   הרכיבים- המזגן הוא מעין מערכת הפעלה קטנה שמתקשרת עם כל רכיבי החומרה שבמזגן  
   יש 2 אופציות הפעלה  
   כל פקודה בשלט מתקודדת לרצף ספרות בינאריות ובמזגן יהיה מעבד שידע לפענח את ההוראה שנמסרה מהשלט והיא יעביר את זה לרכיב הספציפי שאליו המזגן התכוון  
   אופציה שניה זה שכל רכיב יתקשר באופן עצמאי עם השלט  
   השלט ישלח אות אות פשוט כמו 0 או 1 ולפי זה הרכיב יפעל השיטה הזאת פשוטה ממש ואין בה שיכלול כלל